Presse-Information	Bz, 15.02.2008

Sparlampen-Elektrosmog überschreitet die 
TCO-Bildschirm-Norm massiv

Wer einen strahlungsarmen Computer-Bildschirm hat (TCO-Kleber auf dem Bildschirmrahmen), der macht alles wieder zunichte, wenn er am Arbeitsplatz eine Sparlampe einschraubt. Denn das hochfrequente elektrische Feld einer Sparlampe überschreitet den TCO-Grenzwert für Bildschirme von 1 Volt pro Meter massiv, nämlich um das rund 10- bis 40-fache - je nach Lampentyp.
Sparlampen sind nichts anderes als kompakte Fluoreszenzröhren. Sie haben ein Hochfrequenz-Vorschaltgerät. Dieses erzeugt im Frequenzbereich (je nach Lampentyp) ab etwa 27 bis 52 Kilohertz ein starkes elektrisches Wechselfeld. Dieses Wechselfeld ist außerdem mit 100 Hertz gepulst - ähnlich wie ein DECT-Schnurlostelefon, das ebenfalls eine 100 Hertz-Pulsung hat. In Wirklichkeit ist jede Sparlampe ein kleiner Langwellen-Radiosender. Sie sendet einen 100 Hertz-Ton in die Runde, wenn sie brennt.
Die im Auftrag von K-Tipp und Kassensturz im September 2007 durchgeführten Messungen haben nun ergeben, dass die Sparlampen den TCO-Richtwert von 1 Volt pro Meter für das elektrische Feld im Frequenzbereich von 2 bis 400 Kilohertz massiv überschreiten. Die Messungen wurden mit dem von der TCO dafür vorgeschriebenen Messinstrument durchgeführt.
Anders als die Sparlampen erzeugen herkömmliche Glühlampen keine hochfrequenten Felder.
Elektrosensible wissen längst, dass sie keine Sparlampen in ihrer Wohnung vertragen. Andere Menschen haben keine direkte Wahrnehmung für diese Strahlung, aber auch ihnen kann sie langfristig schaden. Das Risiko steigt, dass die heute allgegenwärtige, ständig zunehmende elektromagnetische Gesamtstrahlung, zu welcher die Sparlampen ebenfalls beitragen, langfristig die Gesundheit eines Großteils der Bevölkerung untergräbt. Folgende Empfehlungen sind daher angebracht:
1.	Aus gesundheitlichen Gründen sollen Sparlampen nicht in Kopfnähe eingesetzt werden, also nicht in Lese-, Arbeits-, Hänge-, Steh- und Nachttischleuchten. Für Einzellampen ist ein Abstand von mindestens 1.5 m einzuhalten. Mehrere Sparlampen zusammen benötigen einen noch größeren Abstand. Deckenbeleuchtungen mit vielen Sparlampen werden selbst bei großem Abstand nicht empfohlen. 
2.	Gesundheitlich tolerierbar können Sparlampen bei Dauerbeleuchtung in Korridoren, in Kellerräumen und im Freien sein. Dort sind sie aus Energiespargründen auch am sinnvollsten eingesetzt.
3.	Das für 2012 drohende Totalverbot der Glühlampe muss verhindert werden (Australien, Chile, die Schweiz und selbst Italien durch das jüngste Finanzrahmengesetz haben dafür die Weichen gestellt). In der öffentlichen Diskussion über das Energiesparen und den Klimaschutz muss der gesundheitliche Aspekt der von Sparlampen erzeugten elektromagnetischen Felder mit einbezogen werden. Ein realistischerweise möglicher Beitrag der Sparlampen zur Stromverbrauchsminderung im Wohn- und Arbeitsbereich muss im Blick auf alle anderen, zum Teil wesentlich wirksameren Stromsparbemühungen gesehen und diskutiert werden. Man denke nur an das riesige Sparpotenzial der Standby-Schaltungen zahlloser Apparate -  und nicht zuletzt an den massiven Stromverbrauch im Zusammenhang mit den Basisstationen des Mobilfunks…
4.	Der ästhetisch-kulturelle Aspekt der Beleuchtung soll mit einbezogen werden. Sparlampenlicht erreicht - trotz aller Beteuerungen der Hersteller - die Empfindungsqualität des Glühlampenlichtes nicht.

Für Fragen steht der Berater zum Thema Elektrosmog zur Verfügung, und zwar montags und dienstags in der Zeit 10-12 und 16-18 Uhr, unter der Telefon-Nummer 0471 941465.