Presse-Information	Bozen, 17.07.2007

Tipps zum Kühlen und Klimageräte im Test:

Sommerliche Überhitzung – muss das wirklich sein?

Der nächste Sommer kommt bestimmt und dass es nicht mehr all zu lange dauert, zeigen uns die Temperaturen der letzten Tage. Noch empfinden wir die Sonnenwärme als angenehm und sehnen uns nach jedem einzelnen Sonnenstrahl. Bald wird dies aber ein Ende habe, dann sind wir froh, wenn wir der Sonnenwärme in die „kühlen“ Räume entfliehen können. Ob dies auch für die eigenen vier Wände zutrifft wird sich dann zeigen.

In den vergangenen Jahren wurde der Schwerpunkt des Bauens vor allem auf eine guten winterlichen Wärmeschutz gelegt. Der sommerlichen Überhitzung wurde zum Teil nur sehr wenig Aufmerksamkeit geschenkt. 
Zahlreiche Bauherren und –frauen mussten die Erfahrung machen, dass die eigenen vier Wände in den Sommermonaten leider wenig Erholung bieten. 
Vielfach musste nach Fertigstellung der Bauarbeiten bereits erneut mit Sanierungsmaßnahmen begonnen werden. Hier galt es dann, das Problem der Überhitzung der Wohnräume einigermaßen in Griff zu bekommen. Vielfach wurden im Nachhinein zusätzliche Verschattungselemente angebracht. Wenn gar nichts mehr geholfen hat, so war die letzte Chance nur mehr der Griff zum Klimagerät. Was sich jedoch spätestens bei der nächsten Stromabrechnung meist als fataler Fehler herausstellte. 

Die Bauberaterin der VZS Christine Romen klärt auf, welches die typischen Fehler für eine sommerliche Überhitzung der Wohnräume darstellen:

•	große verglaste Flächen, welche mit einem unzureichenden Sonnenschutz ausgestattet sind, sind vielfach auf eine fehlende oder falsche Planung zurückzuführen sind;

•	eine unzureichende Luftdichtheit der Gebäudehülle, durch welche über Ritzen und Fugen die sommerliche Hitze in das Haus eindringen kann, stellen oft ein massives Problem dar. Bereits in der Planungsphase müssen die Handwerker darauf hingewiesen werden, dass sämtliche Durchdringungen der Gebäudehülle luftdicht ausgeführt werden müssen.

•	die Verwendung von Außenbauteilen, wie Fenster, Außenwänden und Dachaufbauten, welche keinen ausreichenden Hitzeschutz bieten stehen auf der Tagesordnung. Hier ist ganz besonders das Fachwissen des Planers bzw. eines Bauberaters gefragt.

Neben den planerischen Maßnahmen zur Vermeidung von Überhitzungen in den Wohnräumen weist die Bauberaterin der VZS darauf hin, dass auch mit einfachen Handgriffen die Räume bereits etwas kühler bleiben. So z.B. gilt:
•	Fenster und Türen tagsüber schließen und verschatten;
•	nur nachts, am besten in der zweiten Nachthälfte ausreichend lüften;
•	die Erzeugung von Wärme innerhalb der Räume tunlichst vermeiden wie z.B. durch stundenlanges Kochen;
•	auch die Nutzung eines Ventilators kann ein wenig Linderung verschaffen.

An dieser Stelle seien auch noch einmal die Klimageräte erwähnt, welche bei den letzten Testergebnissen von Stiftung Warentest (06-2005) nicht wirklich gut abgeschnitten haben. Statt kühler Räume brachten sie vielfach enorme Energiekosten und unangenehmen Lärmentwicklungen mit sich. Wem’s im Detail interessiert, der kann sich die gesamte Testergebnisse direkt auf der Internetseite von Stiftung Warentest (www.stiftung-warentest.de) oder in der Zeitschrift Test 06/2005 durchsehen.

Weitere Details zur sommerlichen Überhitzung im neuen Konsuma-Ratgeber „Schlau einkaufen und wirtschaften“, im Infoblatt „Heißer Sommer – kühles Wohnen“, welches online zur Verfügung steht (www.verbraucherzentrale.it Bereich: „Wohnen, Bauen, Energie“) oder im Hauptsitz der VZS, den Außenstellen bzw. im Verbraucher-Mobil erhältlich ist.